SCHEMA DI OFFERTA DEL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE OFFERTA PREZZI UNITARI

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
Lavoridi:Progetto degli di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità degli impianti irrigui consortili, al consolidamento della frana e al ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata, nei comprensori alimentati dalle dighe Paceco e Trinità. 
–Fornitura e  trasporto , di apparecchiature idrauliche  e accessori per il ripristino della funzionalità dei gruppi di consegna comiziali, nelle aree  sottese agli invasi PACECO e Trinità.
-Importo a base d'asta:€ 21.155,00 (ventunomilacentocinquantacinque/00)-Gara del:10/05/2013
                                                       Lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto

 A cura dell'ente appaltante		da compilare a cura dell'impresa concorrente	
voce
dell’elenco	
Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	U. M.	Quantità		Prezzo unitario offerto in Euro	importo
quantità per prezzo unitario	
				Misura	In cifre	In lettere
(incasodidiscordanzaprevaleilprezzoin lettere)		

	Fornitura e  trasporto, di apparecchiature idrauliche  e accessori per il ripristino della funzionalità dei gruppi di consegna comiziali.							

1	Valvola a saracinesca per irrigazione EN 1171 forature EN 1092-2 corpo in ghisa EN GJS-400-15EN1561 sede di tenuta in ottone sostituibile + EPDM, albero in ottone, cuneo in ottone. Flangia DN100 / attacco a baionetta e filettatura interna Gas 4” DN 100x4” PN16	N.	100	100x4”				

2	Testa di idrante in alluminio con valvola Johnson entr. flangiata. /usc. baionetta	N.	5	80x3”				

3	Testa di idrante in alluminio con valvola Johnson entr. flangiata. /usc. baionetta	N.	15	100x4				

4	Testa di idrante in alluminio con valvola Johnson entr. flangiata. /usc. baionetta	N.	15	125x5				

5	Cartella d’appoggio in PE 100 S5/SDR11 superficie di tenuta piana e zigrinata  a codolo lungo per saldatura T/T 	N.	70	d. 110				

6	Flangiacieca DN 100 in PVC, UNI EN 1092, UNI-EN 1452-3, ISO 2536, DIN 8063 PN16	N.	
70
	d. 110				

7

7	Semigiunto sferico zincato maschio con tronchetto filettato maschio Gas.	N.	
70

	DN 100				

8	Flangia in acciaio per cartella in PEHD conforme alla norma UNI EN 1092-1 ex UNI 2278-67 (diam.  est. 220mm. - diam. Int.  128mm.) PN16	N.	70	DN 100				

9	Vite a testa esagonale + dado, ISO 4017 - UNI5739DIN 933gambointeramentefilettato, classe8.8	N.	1.000	16x80				

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA:	(inlettere)	(in cifre)	
RIBASSO PERCENTUALE: (21.155,00– importo complessivo offerto)x100)
21.155,00	(in lettere)	(in cifre)                          %	

Timbro e Firma del concorrente	

Il RUP
 Ing. Pietro Cracchiolo